附件5

 常见突发环境事件应急处置措施简表

	风险类型
	处  置  措  施
	工作目标

	涉危涉重企业
	1.发生突发环境事件后，有关部门组织调度或派工作组赶赴现场指导应急处整工作。
2.通过采取警示、疏散、隐蔽、防护、应急供应等救援方式，保护受到影响或可能受到影响的人群，将污染危害降至最低。
3.查明污染原因，采取封堵、拦截、收集直至停产等措施、阻断或削减污染物非正常排放，防止事态进一步恶化。
4.开展应急监测，确定污染范围和发展态势，在扩散途径上采取“围、追、堵、截”等方式，防止污染物进一步扩散；通过物理、化学、生物等一种或多种方式，将污染处置至符合环境标准，或恢复至背景值以内。
5.及时向公众发布事件信息。
突发环境事件威胁或危害得到控制或者消除后，事发地生态环境部门根据本级人民政府统一部署，停止环境应急处置措施。应急目标达成后，前方工作组视情返回，由当地人民政府继续组织实施后续工作。前方工作组返回后，持续跟踪关注事件进展，指导当地做好善后工作。应急工作终止后，必要时继续进行一定频次的环境监测，并及时向有关方面通报情况。
	启动预案、迅速控制、妥善处置、及时报告，落实主体责任。



	风险类型
	处  置  措  施
	工作目标

	化工园区
	发生突发环境事件后，有关部门组织调度或派工作组赶赴现场指导应急处置工作。
1.对于涉水事件，做好有毒有害物质和消防废水、废液等收集、清理和安全处置。根据污水成分、浓度不同，采用分质分类处理方式。研判园区污水厂是否具备相应处理能力，如果能处理，则抽至园区污水厂处理；如不能处理、需研究改造废水处理/预处理工艺，使其处理后达标排放，或预处理后排入园区污水厂处理后达标排放。污水应急处理工艺主要包括酸碱中和、臭氧氧化、芬顿氧化、活性炭好氧强曝气、活性炭吸附等。处理工艺实施地点，可利用园区污水处理厂或周边企业污水处理站设施进行改造。
2.对于涉气事件，事故单位专业技术人员与消防人员密切配合，采用关闭阀门、修补容器、管道等方法，阻止毒气从管道、容器、设备裂缝处继续外泄。对已泄漏毒气，必须及时洗消，可利用喷洒洗消液、抛洒粉状消毒剂等方式消除毒气污染。
	启动预案、迅速控制、妥善处置、及时报告，科学应对可能发生的突发环境污染事故。
根据实际事故规模研判，及时设定、调整应急目标。

	饮用水水源地
	发生威胁饮用水源安全的突发环境事件，取水点设在流域支流当中的，可在饮用水水源地上下游一定范围建设截污坝；取水点设在流域干流当中的，可在饮用水水源地上游建设截污坝，同时在截污坝上游未受污染水体设置导流渠，使水源地避开污染水体，或可在水源地上游设置截污坝的基础上采取调水措施；饮用水水源地设在湖库当中的，可在湖库中一定范围采取过滤隔离措施、保障取水安全。
供水保障是通过水厂应急改造、启用备用水源等措施，最大程度减少突发事件对供水安全造成的影响，其中，水厂应急改造核心为确定水厂应急工艺（水厂应急工艺与河道工程削污工艺相同）。选择标准包括：处理效果显著，不引入二次污染，出水水质满足饮用水水质标准；能与现有水厂常规处理工艺相结合，便于建设，快速实施，易于操作；费用成本适宜，技术经济合理。在实施自来水厂处理工艺应急改造过程中，应特别注意各投药点位置及 pH 值调节与控制。
	迅速控制、妥善处置、及时报告，科学应对污染事故，保障公众身体健康和生命财产安全。
落实“南阳实践”（突发水污染事件“一河一策一图”环境应急响应方案），建立健全环境应急响应机制，提高饮用水水源地突发事件防范和处置能力。




	风险类型
	处  置  措  施
	工作目标

	“两场一库”（危废暂存场、垃圾填埋场、尾矿库）
	1.危废暂存场。实施24小时警戒值守，防止危险废物通过雨水管道流出厂界或进入河道内。处置外环境固废及废液，对受污染目标区域、设备设施等进行清洁，清理洒落在水沟中的固体废物，使用活性炭或吸水材料进行污水吸附收集。如危险废物随雨水或消防废水扩散到厂界外，立即告知附近单位和群众，不要接触和饮用受污染水源等。
2.垃圾填埋场。垃圾填埋场防渗层破损后，迅速抽吸受污地下水，同时通过开孔灌注粘合剂等办法进行裂缝密封，或以硅碳溶液修补防渗层破损部位。若监测井发现地下水污染，在截污坝外侧设置垂直渗滤墙，隔断受污染地下水向外漫渗；若渗滤液下渗对周边水源产生影响，应及时告知影响区域人群，并供应安全饮用水或进行疏散转移。密切关注调节池液面高度，当超过安全液面线时，使用潜水泵抽吸池体渗滤液，运送安全填埋区或回流垃圾堆体。    
3.尾矿库。发生尾矿库泄漏事故后，启动应急排污泵、生产废水系统防控措施等，及时转移、处理事故排水；采取围堵措施，防止污染物进入外环境、减少影响区域和范围。溃坝事故发生后，通知下游区域居民及时撤离、并在下游设置围堰或拦挡坝，围堵泄漏渗滤液及含矿泥污。针对泄漏尾矿废水，采用架设波纹管、河流改道等导流方式，引导到污染影响范围小的区域，并迅速控制污染源扩散。
混凝沉淀技术是尾矿库重金属泄漏污染物应急处置通用方法，即通过投加混凝剂使废水中重金属污染物沉淀，达到消除污染目的。对薄弱部位和重要部位，必须实施连续监视。
	将风险物质尽可能控制在一定区域内，及时采取相应消解措施，避免造成二次污染。
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